Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego dla 
Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie

I.  _2_ zestawy komputerowe o następującej konfiguracji:

Procesor typu AMD Athlon XP 2500+ Barton BOX, o następujących parametrach:
•	Typ gniazda: Socket A
•	Taktowanie procesora: 1.830 MHz
•	Taktowanie magistrali: 333 MHz
•	Mnożnik: 11x
•	Pamięć cache L2: 512 kb
•	Proces technologiczny: Barton (0.13)
•	Wersja opakowania: OEM (bez opakowania)
•	Rozszerzenia instrukcji: 3D Now!, SSE, MMX

Płyta Główna typu Abit NF7 nForce2 sound, lan, socket A, o następujących parametrach:
•	Typ gniazda: Socket A
•	Obsługiwane procesory: AMD Athlon XP, Athlon, Duron
•	Chipset: NVIDIA nForce2 SPP + MCP2
•	Częstotliwość FSB: 333, 266, 200 MHz
•	Rodzaj pamięci: DDR PC3200 (DDR400), PC2700 (DDR333), PC2100 (DDR266), PC1600 (DDR200)
•	Maksymalna ilość pamięci: 3 GB
•	Liczba gniazd pamięci: 3x
•	Układ graficzny: brak
•	Układ dźwiękowy: Realtek ALC650, tryb 6-kanałowy, z obsługą Dolby Digital 5.1
•	Złącze AGP: tryby 8x, 4x
•	Złącza: 1x AGP, 5x PCI, 2x PS/2, 1x LPT, 2x COM, 1x IrDA
•	Porty USB: 4x USB 2.0 (w tym 2x na dołączonym śledziu, dodatkowo 2x na płycie)
•	Ilość kanałów IDE: 2x Ultra ATA 133, 100, 66, 33
•	Układ sieciowy LAN: Realtek RTL8201L 10/100 Mb 

Dysk Twardy typu Caviar WD600JB, 60GB, o następujących parametrach:
•	Interfejs: IDE Ultra ATA/100
•	Pojemość: 60 GB
•	Prędkość obrotowa: 7200 obr./min.
•	Pamięć cache: 8 MB
•	Transfer wewnętrzny: > 425 Mb/s
•	Czas dostępu: < 10 ms
•	Wytrzymałość w czasie pracy: 65 G
•	Wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G
•	Niezawodność MTBF: > 550 000 godz.
•	Głośność w czasie pracy: 37 dBA
•	Głośność w czasie spoczynku: 35 dBA

Pamięć RAM typu DDR 256MB PC2700 (PC333) Kingston, o następujących parametrach:
•	Standard: DDR SDRAM PC2700
•	Ilość pinów: 184
•	Czas dostępu: 7,5ns
•	CL: 2.5
•	Gwarancja: dożywotnia

Karta Graficzna typu Radeon 9200 SE Asus 9200SE/T 64MB DDR, o następujących parametrach:
•	Zainstalowana pamięć: 64 MB DDR
•	Typ złącza magistrali: AGP
•	Obsługa Microsoft® DirectX 8.1 i OpenGL
•	Obsługa AGP 8X

Napęd DVD typu LG (DRD8161B) IDE, o następujących parametrach:
•	Interfejs: IDE/ATAPI
•	Szybkość odczytu DVD-ROM: 16x
•	Szybkość odczytu CD-ROM: 48x
•	Maksymalny transfer DVD-ROM: 21600 kb/s
•	Maksymalny transfer CD-ROM: 7200 kb/s
•	Czas dostępu dla DVD: 120 ms
•	Czas dostępu dla CD: 100 ms
•	Bufor: 512 kb
•	Obsługiwane formaty DVD: DVD-R, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-Dual
•	Obsługiwane formaty CD: CD-DA, CD-ROM, CD-ROMXA Mixed Mode, CD EXTRA, CD-I, CD-I Ready, CD-brigde, Photo CD, Video CD

Stacja Dyskietek typu 1.44Mb

Obudowa typu Tracer TRO-363 Gemini srebrno-grafitowa, o następujących parametrach:
•	Standard: ATX
•	Miejsca na napędy 5.25'': 4 szt.
•	Miejsca na napędy 3.5'': 2 szt.
•	Miejsca na ukryte napędy 3.5'': 5 szt.
•	Zasilacz: min 350 W (Pentium 4)
•	Dodatkowe informacje: duplikator portu USB na froncie obudowy

Mysz optyczna typu Gemius NPT Scroll+ Eye PS/2, o następujących parametrach:
•	Przyciski: 3 szt. (w tym jeden w rolce)
•	Rolka przewijania: 1 szt.

Klawiatura typu Logitech Y-ST 39, o następujących parametrach:
•	Interfejs: PS/2 lub usb
•	Komunikacja z komputerem: przewód
•	Ergonomiczny kształt: wbudowana podkładka pod nadgarstki
•	Brak dodatkowych klawiszy pod klawiszami ”DELETE”, ”END”, ”PAGE DOWN”

Głośniki typu Creative SBS250 BOX, o następujących parametrach:
•	Skuteczna moc wyjściowa: 2,5 W na kanał
•	Charakterystyka częstotliwościowa: 90 Hz ~ 20 kHz
•	Odstęp sygnału od szumu: 75 dB
•	aktywne głośniki stereofoniczne z kontrolkami na przedniej ściance.
•	Zielona dioda LED sygnalizuje pracę zestawu.
•	Wyjście słuchawkowe.
•	Ekranowanie magnetyczne pozwala na umieszczenie głośników w pobliżu monitora bez zakłócania jego pracy.

Oprogramowanie typu Microsoft Windows XP Pro OEM, o następujących parametrach:
•	Bezprzewodowa obsługa pracy w sieci
•	Przechowywanie danych użytkownika przy dostępie przez LAN 
•	Przechowywanie danych użytkownika przy dostępie przez RAS 
•	Profil grupowy 
•	Profil lokalny 
•	Współpraca z pakietem wielojęzycznym 
•	Dopuszcza SysPrep i RIS 
•	Automatyczne odtwarzanie systemu 
•	Zdalny pulpit zgodny z Windows 2003 Serwer
•	Współpraca z Kerberos 
•	Szyfrujący system plikowy 
•	Kontrola dostępu do poszczególnych plików

II.  _3_ zestawy komputerowe o następującej konfiguracji:

Procesor typu AMD Athlon XP 2500+ Barton BOX, o następujących parametrach:
•	Typ gniazda: Socket A
•	Taktowanie procesora: 1.830 MHz
•	Taktowanie magistrali: 333 MHz
•	Mnożnik: 11x
•	Pamięć cache L2: 512 kb
•	Proces technologiczny: Barton (0.13)
•	Wersja opakowania: OEM (bez opakowania)
•	Rozszerzenia instrukcji: 3D Now!, SSE, MMX

Płyta Główna typu Abit NF7 nForce2 sound, lan, socket A, o następujących parametrach:
•	Typ gniazda: Socket A
•	Obsługiwane procesory: AMD Athlon XP, Athlon, Duron
•	Chipset: NVIDIA nForce2 SPP + MCP2
•	Częstotliwość FSB: 333, 266, 200 MHz
•	Rodzaj pamięci: DDR PC3200 (DDR400), PC2700 (DDR333), PC2100 (DDR266), PC1600 (DDR200)
•	Maksymalna ilość pamięci: 3 GB
•	Liczba gniazd pamięci: 3x
•	Układ graficzny: brak
•	Układ dźwiękowy: Realtek ALC650, tryb 6-kanałowy, z obsługą Dolby Digital 5.1
•	Złącze AGP: tryby 8x, 4x
•	Złącza: 1x AGP, 5x PCI, 2x PS/2, 1x LPT, 2x COM, 1x IrDA
•	Porty USB: 4x USB 2.0 (w tym 2x na dołączonym śledziu, dodatkowo 2x na płycie)
•	Ilość kanałów IDE: 2x Ultra ATA 133, 100, 66, 33
•	Układ sieciowy LAN: Realtek RTL8201L 10/100 Mb 

Dysk Twardy typu Caviar WD600JB, 60GB, o następujących parametrach:
•	Interfejs: IDE Ultra ATA/100
•	Pojemość: 60 GB
•	Ilość talerzy: 2 szt.
•	Prędkość obrotowa: 7200 obr./min.
•	Pamięć cache: 8 MB
•	Transfer wewnętrzny: > 425 Mb/s
•	Czas dostępu: < 10 ms
•	Wytrzymałość w czasie pracy: 65 G
•	Wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G
•	Niezawodność MTBF: > 550 000 godz.
•	Głośność w czasie pracy: 37 dBA
•	Głośność w czasie spoczynku: 35 dBA

Pamięć RAM typu DDR 256MB PC2700 (PC333) Kingston, o następujących parametrach:
•	Standard: DDR SDRAM PC2700
•	Ilość pinów: 184
•	Czas dostępu: 7,5ns
•	Registered: nie
•	CL: 2.5
•	Gwarancja: dożywotnia

Karta Graficzna typu Radeon 9200 SE Asus 9200SE/T 64MB DDR, o następujących parametrach:
•	Zainstalowana pamięć wideo: 64 MB DDR
•	Typ złącza magistrali: AGP
•	Obsługa Microsoft® DirectX 8.1 i OpenGL
•	Obsługa AGP 8X

Napęd CD-RW typu CD RECORDER 52/32/52 LG OEM, o następujących parametrach:
•	Interfejs: IDE UDMA-2
•	Szybkość zapisu CD-R: 52x
•	Szybkość zapisu CD-RW: 32x
•	Szybkość odczytu CD-ROM: 52x
•	Czas dostępu dla CD: 90 ms
•	Bufor: 2048 kb
•	Metoda zapisu: CAV, DAO-RAW, Disk-At-Once(DAO), Track-At-Once (TAO), Session-At-Once (SAO)
•	Odczytywane formaty: CD-DA, CD-ROM Mode-1, CD-ROM XA Mode-2 (Form-1 i 2), Multi-session PhotoCD, CD-R, CD-RW, CD-I, Video-CD, CD Extra/CD-Plus, CD-TEXT

Stacja Dyskietek typu 1.44Mb

Obudowa typu Tracer TRO-363 Gemini srebrno-grafitowa, o następujących parametrach:
•	Standard: ATX
•	Miejsca na napędy 5.25'': 4 szt.
•	Miejsca na napędy 3.5'': 2 szt.
•	Miejsca na ukryte napędy 3.5'': 5 szt.
•	Zasilacz: min 350 W (Pentium 4)
•	Dodatkowe informacje: duplikator portu USB na froncie obudowy

Mysz optyczna typu Gemius NPT Scroll+ Eye PS/2, o następujących parametrach:
•	Przyciski: 3 szt. (w tym jeden w rolce)
•	Rolka przewijania: 1 szt.

Klawiatura typu Logitech Y-ST 39, o następujących parametrach:
•	Interfejs: PS/2 lub usb
•	Komunikacja z komputerem: przewód
•	Ergonomiczny kształt: wbudowana podkładka pod nadgarstki
•	Brak dodatkowych klawiszy pod klawiszami ”DELETE”, ”END”, ”PAGE DOWN”

Głośniki typu Creative SBS250 BOX, o następujących parametrach:
•	Skuteczna moc wyjściowa: 2,5 W na kanał
•	Charakterystyka częstotliwościowa: 90 Hz ~ 20 kHz
•	Odstęp sygnału od szumu: 75 dB
•	aktywne głośniki stereofoniczne z kontrolkami na przedniej ściance.
•	Zielona dioda LED sygnalizuje pracę zestawu.
•	Wyjście słuchawkowe.
•	Ekranowanie magnetyczne pozwala na umieszczenie głośników w pobliżu monitora bez zakłócania jego pracy.

Oprogramowanie typu Microsoft Windows XP Pro OEM, o następujących parametrach:
•	Bezprzewodowa obsługa pracy w sieci
•	Przechowywanie danych użytkownika przy dostępie przez LAN 
•	Przechowywanie danych użytkownika przy dostępie przez RAS 
•	Profil grupowy 
•	Profil lokalny 
•	Współpraca z pakietem wielojęzycznym 
•	Dopuszcza SysPrep 
•	Dopuszcza RIS 
•	Automatyczne odtwarzanie systemu 
•	Zdalny pulpit zgodny z Windows 2003 Serwer
•	Współpraca z Kerberos 
•	Szyfrujący system plikowy 
•	Kontrola dostępu do poszczególnych plików

III.  _1_ zestaw komputerowy o następującej konfiguracji:

Procesor typu Intel Pentium4 2.6GHz Hyper-Threading BOX, o następujących parametrach:
•	Typ gniazda: Socket 478
•	Taktowanie procesora: 2.600 MHz
•	Taktowanie magistrali: 800 MHz
•	Mnożnik: 13x
•	Pamięć cache L2: 512 kb
•	Napęcie zasilania rdzenia: 1.525 V
•	Proces technologiczny: Northwood (0.13)
•	Certyfikat autentyczności 
•	Rozszerzenia instrukcji: MMX, SSE, SSE2
•	Gwarancja producenta: 36 miesięcy
•	Dodatkowe informacje: architektura NetBurst, technologia Hyper-Threading 

Płyta Główna typu Asus P4P800 Deluxe i865PE, o następujących parametrach:
•	Format płyty: ATX 
•	Typ gniazda: Socket 478
•	Obsługiwane procesory: Intel Celeron, Intel Pentium 4, Intel Pentium 4 Hyper Threading
•	Chipset: Intel 865PE
•	Częstotliwość FSB: 800, 533, 400 MHz
•	Rodzaj pamięci: DDR PC3200 (DDR400), PC2700 (DDR333), PC2100 (DDR266), PC1600 (DDR200)
•	Maksymalna ilość pamięci: 4 GB
•	Liczba gniazd pamięci: 4x
•	Układ dźwiękowy: ADI 1980 SoundMAX, 6-kanałowy
•	Złącze AGP: tryby 8x, 4x
•	Złącza: 1x AGP, 5x PCI, 2x PS/2, 1x LPT, 1x COM, 
•	Porty USB: 4x USB 2.0 (dodatkowo 4x na płycie)
•	Ilość kanałów IDE: 2x Ultra ATA 100, 66, 33
•	Kontroler Serial ATA: 2x kanał Serial ATA 150
•	Kontroler SCSI: brak
•	Układ sieciowy LAN: 3Com 3C940 Gigabit 10/100/1000 BASE-T

2 Dyski Twarde typu Caviar WD800JB 7200/8MBcache/ATA100, o następujących parametrach:
•	Interfejs: IDE Ultra ATA/100
•	Pojemość: 80 GB
•	Ilość talerzy: 2 szt.
•	Prędkość obrotowa: 7200 obr./min.
•	Pamięć cache: 8 MB
•	Transfer wewnętrzny: 602 Mb/s
•	Czas dostępu: 8.9 ms
•	Wytrzymałość w czasie pracy: 20 G
•	Wytrzymałość w czasie spoczynku: 350 G
•	Niezawodność MTBF: 750 000 godz.
•	Głośność w czasie pracy: 37 dBA
•	Głośność w czasie spoczynku: 35 dBA
•	Wymiary: format szerokości 3.5" 

Dodatkowy wentylator do chłodzenia dysków

2 „kości” Pamięci RAM typu DDR 512MB PC3200 (PC400) Kingston, o następujących parametrach:
•	Rodzaj: DDR (Double Data Rate)
•	Pojemność: 512MB
•	Standard: PC400
•	Czas dostępu: 5ns
•	Częstotliwość pracy: 400MHz
•	Przepustowość: > 3000MB/s 

Karta Graficzna typu Matrox Millenium G550 DualHead 32MB, o następujących parametrach:
•	Chipset: Matrox G550
•	Pamięć: 32MB DDR (256bit)
•	RAMDAC: 360 MHz
•	Typ złącza: AGP 4x
•	Wejścia/Wyjścia: wyjście D-Sub, wyjście cyfrowe DVI
•	Gwarancja producenta: 12 miesięcy
•	Możliwość jednoczesnego podłączenia 2 monitorów - DualHead,

Napęd DVD-RW typu LiteOn LDW451S DVD+-RW, o następujących parametrach:
•	Zapis: DVD+R 4x 
•	Zapis RW: DVD+RW 4x 
•	Bufor 2 MB
•	MTBF (Life) 70,000 godzin
•	Wspierane systemy operacyjne : Windows 98 / NT4.0 / ME / 2000 / XP 

Stacja dyskietek typu 1.44Mb

Obudowa typu Chieftec BX-03B-B-B, o następujących parametrach:
•	Napędy: 4x5,25", 2x3,5",
•	4 x 3,5" HDD wew.
•	Miejsca na wentylatory: 2x 80mm tylni panel, 2x 80mm przedni panel 1x 92mm boczny panel
•	Panel boczny zamykany na kluczyk
•	Waga: < 17kg z zasilaczem
•	Zasilacz: 360W (HPC-360-202/P4, PFC) 

Mysz typu Microsoft Wheel Mouse Optical, o następujących parametrach:
•	Rodzaj: mysz przewodowa optyczna 
•	Interfejs: PS/2
•	Przyciski: max 3 szt. (w tym jeden w rolce)
•	Rolka przewijania: 1 szt.
•	Kolor: biały z elementami srebrnymi 

Klawiatura typu Microsoft Natural Multimedia, o następujących parametrach:
•	Interfejs: PS/2
•	Komunikacja z komputerem: przewodowa
•	Ergonomiczny kształt - dzielona klawiatura, zdejmowana podkładka pod nadgarstki
•	Klawisze multimedialne: tak 

Głośniki typu Creative SBS350 BOX, o następujących parametrach:
•	Ilość głośników: 2 + 1
•	Głośnik niskotonowy (subwoofer)
•	Moc głośnika: 3 W na kanał
•	Moc głośnika niskotonowego: 6 W
•	Łączna moc głośników: 12 W
•	Częstotliwość przenoszenia: 40 Hz - 20 kHz
•	Wyjście słuchawkowe: brak
•	Pilot: tak (przewodowy)
•	Kolor: czarny
•	Zasilacz: wbudowany.

IV.  _1_ Skaner typu Plustek Slim 2400

o następujących parametrach:
•	Typ: kolorowy skaner płaski
•	Interfejs: USB 2
•	Element światłoczuły: ACIS (technologia QRST)
•	Rozdzielczość: 1200 x 2400 dpi
•	Głębia koloru: 48 bitowa
•	Obszar skanowania: 297 x 216 mm
•	Tryb skanowania: jednoprzebiegowy
•	Oprogramowanie: Corel 9 Essentials (pełna wersja)

V.  _4_ Monitory 17" typu LG Flatron F700P

o następujących parametrach:
•	Kineskop FLAT (Płaski) 
•	Typ 17" (16") FLATRON 
•	Plamka 0,24 mm (prostokątna) 
•	Powłoka antyrefleksyjna, antystatyczna
•	Obszar aktywny min 320 x 240 mm 
•	Częstotliwość piksli 203 MHz 
•	Wejście synchronizacji 
•	Częstotliwość pozioma min 30 – 93 KHz 
•	Częstotliwość pionowa min 50 - 155 Hz 
•	Rodzaj wejścia separowane TTL, dodatnie/ujemne 
•	Wejście sygnałowe 15-stykowe złącze D-Sub 
•	Wejście wideo 
•	Rodzaj wejścia separowane, analogowe RGB, 0.7Vp-p/75 ohms, dodatnie 
•	Rozdzielczość (maks.) 1600 x 1200 / 75Hz 
•	Tryby 640 x 480 85 Hz 800 x 600 85 Hz 1024 x 768 85 Hz 1280 x 1024 85 Hz 
•	Menu wyświetlane na ekranie (OSD) 
•	Jaskrawość, kontrast, regulacja kolorów, pozycja (w pionie i w poziomie), rozmiar (wysokość i szerokość), boczne zniekształcenia, 
•	Trapezoidalność, balans bocznych zniekształceń, 
•	Nachylenie obrazu, mora pionowa, recall, wybór języka, Funkcje OSD 
•	Czas OSD na ekranie 
•	Magistrala USB 
•	Porty USB : 1 port wejściowy 4 porty wyjściowe 

VI.  _1_ Monitor 21" typu Philips 201B40

o następujących parametrach:
•	21" płaski kineskop 
•	menu ekranowe OSD 
•	złącza D-Sub i BNC 
•	zgodność z TCO'99 
•	zarządzanie energią zgodne ze standardem EPA "Energy Star" 
•	Wielkość ekranu 21" 
•	Obszar widzialny 20" 
•	Kineskop Super High Contrast CRT 
•	Plamka kineskopu [mm] 0,25 
•	Max. rozdzielczość 1920 x 1440 
•	Zalecana rozdzielczość 1600 x 1200 
•	Częstotliwość pozioma [KHz] 30-115 
•	Częstotliwość pionowa [Hz] 50-160 
•	Szerokość pasma wizji [MHz] 261 
•	Odświeżanie 1280x 1024 [Hz] 107 
•	Odświeżanie 1600x 1200 [Hz] 92 
•	Odświeżanie 1920x 1440 [Hz] 60 
•	Ilość kolorów [mln] 16,7 
•	Sterowanie OSD 
•	Normy bezpieczeństwa TCO'99 
•	Złącze video 15-pin D-Sub, BNC 
•	Pobór mocy [W] < 120 
•	szerokość < 500 mm 
•	wysokość < 500 mm 
•	głębokość < 500 mm:

VII.  _1_ Panel LCD 17" typu Samsung SM172N LCD

o następujących parametrach:
•	Rozmiar ekranu 17"
•	Typ kineskopu LCD (TFT)
•	Plamka 0.264 mm
•	Częstotliwość odchylania poziomego 30-81 kHz
•	Częstotliwość odchylania pionowego 56-75 Hz
•	Pasmo video 135 MHz
•	Max. rozdzielczość 1280x1024 75Hz
•	Zalecana rozdzielczość 1280x1024 60Hz
•	Jasność 270 cd/ m2
•	Kontrast 450:1
•	Kąt widzenia poziom/ pion: 150 stopni/
•	Czas reakcji 25ms
•	Maksymalna liczba kolorów 16.2 mln
•	Spełniane normy TUV GS, CE, TCO\\\\\\\'99, ISO 13406/ 2
•	Wejścia D-Sub 15 pin
•	Pobór mocy praca/ spoczynek: 40W/ 2W 

VIII.  _5_ Zasilaczy awaryjnych UPS typu APC Back-UPS 350 CS

o następujących parametrach:
•	PortRS-232, USB 
•	Dodatkowe gniazda z ochroną przeciwprzepięciową 
•	Ochrona modemu 
•	Komunikacja i zarządzanie: 
•	Port interfejsu: DB-9 RS-232, USB 
•	Panel sterowania: Diody LED wskazują pracę z sieci/ pracę z baterii/ stan wymiany 
•	baterii/wskaźniki stanu przeciążenia 
•	Alarm dźwiękowy: Alarm podczas pracy na baterii/ znaczny stan wyczerpania baterii/ ciągły 
•	sygnał dźwiękowy w stanie przeciążenia 
•	Wyjście: 
•	Moc wyjściowa: 350 VA 
•	- Moc wyjściowa: 210 Watts 
•	Gniazda wyjściowe: 
•	- (3) IEC 320 C13 
•	- (1) IEC 320 C13 (Surge) 
•	Ochrona przed przepięciami i filtracja: 
•	Znamionowa energia przepięcia (w dżulach): 300 
•	Ochrona linii danych: RJ-11 Modem/Fax/DSL protection 
•	Runtime: Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: > 4 minut 

•	Typ akumulatora: Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe 
•	Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 40 dBA 
•	Potwierdzenia zgodności: C-tick, CE, EN50091-1, EN50091-2, GOST, PCBC, VDE1

IX.  _1_ Zasilacz awaryjny UPS typu APC Back-UPS 500CS

o następujących parametrach:
•	PortRS-232 
•	USB 
•	Podstawowe cechy: 
•	Dodatkowe gniazda z ochroną przeciwprzepięciową 
•	Ochrona modemu 
•	Komunikacja i zarządzanie: 
•	Port interfejsu: DB-9 RS-232 , USB 
•	Panel sterowania: Diody LED wskazują pracę z sieci/ pracę z baterii/ stan wymiany 
•	baterii/wskaźniki stanu przeciążenia 
•	Alarm dźwiękowy: Alarm podczas pracy na baterii/ znaczny stan wyczerpania baterii/ ciągły 
•	sygnał dźwiękowy w stanie przeciążenia 
•	Wyjście: 
•	Moc wyjściowa: 500 VA 
•	Moc wyjściowa: 300 Watts 
•	Gniazda wyjściowe: 
•	- (3) IEC 320 C13 
•	- (1) IEC 320 C13 (Surge) 
•	Ochrona przed przepięciami i filtracja: 
•	Znamionowa energia przepięcia (w dżulach): 300 
•	Ochrona linii danych: RJ-11 Modem/Fax/DSL protection 
•	Runtime: 
•	Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: > 6 minut (300 Watts) 
•	Typ akumulatora: Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe 
•	Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 40 dBA 
•	Potwierdzenia zgodności: C-tick, CE, EN50091-1, EN50091-2, GOST, PCBC, VDE1

X.  _1_ Drukarka typu Brother HL-5070N

o następujących parametrach:
•	szybkość drukowania: > 14 stron na minutę 
•	Czas pierwszego wydruku: poniżej 15 sekund 
•	Rozdzielczośc: 2400 x 600 dpi (technologia HQ1200) 
•	600 x 600 dpi 
•	300 x 300 dpi 
•	Kontroler 
•	Procesor: min 120MHz 
•	Pamięć: 16 MB - max 144 MB 
•	Interfejs: Ethernet 10/100BaseTX, szybkie łącze USB 2.0, łącze równoległe IEEE 1284t 
•	Protokoły sieciowe: TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX, 
•	Narzędzie do zarządzania: (do 20 000 stron na miesiąc), a także opcjonalną kasetę dolną 
•	oprogramowanie do zarządzania w sieci LAN/WAN 
•	Zarządzanie urządzeniem za pośrednictwem sieci Web 
•	BR-Script 3: 66 czcionek skalowalnych 
•	Oprogramowanie 
•	Windows: Sterownik GDI dla Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP 
•	Programy narzędziowe: pomoc interaktywna 
•	Panel sterowania 

•	3 kolorowe diody LED sygnalizujące stan 
•	Przyciski GO i CANCEL JOB 
•	Diody LED tonera, bębna i papieru 
•	Zarządzanie papierem 
•	Pojemność kasety: > 200 arkuszy 
•	Pojemność wyjściowa dla papieru: 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu 
•	Ręczny druk dwustronny 
•	Parametry techniczne nośników 
•	Rodzaje nośników Kaseta - papier zwykły, papier Bond, folie 
•	Podajnik ręczny - papier zwykły, papier Bond, folie, naklejki, koperty 
•	Gramatura nośników: kaseta - 60-105 g/m2 
•	podajnik ręczny - 60-161 g/m2 
•	Wymiary nośników: kaseta - A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), A6, Executive, Legal 
•	podajnik ręczny - Niestandardowe: 69,8-220 mm x 116-406,4 mm 
•	Materiały eksploatacyjne 
•	Toner: standardowa wydajność TN-7300 do 3.300 stron A4 przy zadruku 5 % 
•	Bęben: do 20.000 stron A4 przy 5% pokryciu 
•	Pobór mocy: drukowanie / gotowość / uśpienie - max 460/75/5W 
•	Poziom hałasu: drukowanie / gotowość / uśpienie - max 50/30dB 
•	tryb Oszczędności energii i tonera

XI  _1_ Drukarka typu Brother HL-5030

o następujących parametrach:
•	szybkość drukowania: > 12 stron na minutę 
•	Czas pierwszego wydruku: poniżej 15 sekund 
•	Rozdzielczośc: 600 x 600 dpi , 300 x 300 dpi 
•	Kontroler 
•	Procesor: 133MHz 
•	Pamięć: 4 MB 
•	Interfejs: szybki USB 2.0 
•	Emulacja: GDI 
•	Oprogramowanie 
•	Windows: Sterownik GDI dla Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP 
•	Panel sterowania 
•	3 kolorowe diody LED sygnalizujące stan 
•	Przyciski GO i CANCEL JOB 
•	Diody LED tonera, bębna i papieru 
•	Zarządzanie papierem 
•	Pojemonść kasety: 250 arkuszy 
•	Podajnik ręczny: 1 arkusz 
•	Pojemność wyjściowa dla papieru: 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu 
•	Ręczny druk dwustronny 
•	Parametry techniczne nośników 
•	Rodzaje nośników Kaseta - papier zwykły, papier Bond, folie 
•	Podajnik ręczny - papier zwykły, papier Bond, folie, naklejki, koperty 
•	Gramatura nośników: kaseta - 60-105 g/m2 
•	podajnik ręczny - 60-161 g/m2 
•	Wymiary nośników: kaseta - A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), A6, Executive, Legal 
•	Podajnik ręczny - Niestandardowe: 69,8-220 mm x 116-406,4 mm 
•	Materiały eksploatacyjne 
•	Toner: standardowa wydajność TN-7300 do 3.300 stron A4 przy zadruku 5 % 
•	duża wydajność TN-7600 do 6.500 stron A4 przy zadruku 5 % 
•	Bęben: do 20.000 stron A4 przy 5% pokryciu 
•	Pobór mocy: drukowanie / gotowość / uśpienie - max 460 / 75/ 5 W 
•	Poziom hałasu: drukowanie / gotowość / uśpienie - max 50 / 30 dB 
•	tryb Oszczędności energii i tonera

XII.  _1_ pakiet oprogramowania OCR typu FineReader 7.0 Professional

o następujących możliwościach:
•	rozpoznawanie pisma drukowanego i tabel 
•	rozpoznawanie języków formalnych (C++, Pascal, etc.) 
•	rozpoznawanie znaków subskryptu (r2) i prostych formuł chemicznych (np. H20) 
•	rozpoznawanie kodów kreskowych 
•	rozpoznawanie plików pdf 
•	otwieranie plików graficznych np. bmp, jpg, jpeg, jpeg 2000, tif, tiff, dcx, pcx, png 
•	pełne zachowanie koloru tekstu 
•	rozpoznawanie tekstu w pionie 
•	doskonałe zachowanie układu strony (nawet skomplikowanej) 
•	możliwość eksportu do różnych formatów, w tym: rtf, txt, doc, csv, xls, dbf, html, PDF 
•	zapis tekstu w formatach: Microsoft Word XML oraz Power Point 
•	możliwość dzielenia obrazu 
•	morfologiczne wyszukiwanie tekstu 
•	Pełne zachowanie układu strony 
•	Pełne wsparcie dla formatu HTML 
•	integracja z pakietem Microsoft Office 
•	Szybki eksport do programów: Microsoft Word, Excel 
•	Obsługa technologii Intel Hyper-Threading 

XIII.  _1_ pakiet oprogramowania AntyVirusowego typu NOD 32 obejmującego licencję na 1 serwer i 9 użytkowników

o następujących możliwościach:
•	Zabezpieczenie w czasie rzeczywistym (działanie w tle) całego ruchu przechodzącego przez serwer pocztowy (SMTP, POP3). 
•	Monitorowanie całej poczty wychodzącej i przychodzącej oraz przekazywanie informacji o wykrytych wirusach do nadawcy, odbiorcy i administratora. 
•	Pełna możliwość definiowania treści powiadomień wysyłanych do nadawcy, odbiorcy i administratora. 
•	Prowadzenie dziennika zdarzeń rejestrującego informacje na temat znalezionych wirusów, dokonanych aktualizacji baz wirusów i wersji oprogramowania. 
•	W przypadku wykrycia wirusa, ostrzeżenie użytkownika i administratora przez e-mail. 
•	Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych 
•	Skanowanie zasobów serwera na żądanie lub według ustalonego przez administratora harmonogramu. 
•	Automatyczna aktualizacji baz wirusów. 
•	Możliwość automatycznego kasowania / przeniesienia do kwarantanny zainfekowanych wiadomości. 
•	Możliwość przesunięcia zainfekowanych załączników poczty w bezpieczny obszar serwera (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. 
•	Integracja z serwerem poczty sendmail na UNIX FreeBSD. 
•	Możliwość skanowania całego dysku lub wybranych katalogów „na żądanie”. 
•	Możliwość skanowania „na żądanie” pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. 
•	Skanowanie poczty przychodzącej POP3 „w locie” zanim zostanie dostarczona do programu pocztowego. 
•	Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. 
•	Moduł analizy heurystycznej 
•	Możliwość konfiguracji czułości modułu analizy heurystycznej. 
•	Wysyłanie powiadomień o wykrytych wirusach do dowolnej stacji w sieci lokalnej. 
•	Możliwość centralnej zmiany konfiguracji programów zainstalowanych na zdalnych komputerach w sieci. 
•	Możliwość zabezpieczenia dostępu do opcji konfiguracyjnych programu hasłem. 
•	Możliwość zabezpieczenia hasłem wyłączania programu antywirusowego oraz jego odinstalowania. 
•	Automatyczna aktualizacja z Internetu, lokalnego zasobu sieciowego, lub dyskietki. 
•	Aktualizacja baz wirusów na zasadzie inkrementacji. 
•	Możliwość automatycznego ściągania oraz udostępniania oraz udostępnienia zbiorów aktualizacyjnych dla dowolnej liczby wersji programu za pośrednictwem serwera UNIX FreeBSD 
•	Wersja programu dla stacji roboczych w języku polskim 
•	Możliwość aktualizacji baz wirusów z serwera zlokalizowanego w Polsce. 
•	Niezawodność potwierdzona niezależnymi testami Virus Bulletin – nie mniej niż 20 nagród VB100%.

XIII.  _5_ pakietów oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej typu The Bat! 2.0 - Licencja EDU-GOV

o następujących możliwościach:
•	Jednoczesna obsługa wielu kont 
•	protokoły pocztowe: IMAP4, POP, APOP, SMTP. 
•	szablony podręczne 
•	własne szablony dla nowych wiadomości, dla odpowiedzi, dla wiadomości przekierowanych i potwierdzeń przeczytania. 
•	Pełna 32-bitowa wielowątkowość programu 
•	Dyspozycje dla serwera pocztowego 
•	szybka i niezależna przeglądarka wiadomości w formacie HTML zachowującą aktywne łącza WWW. 
•	Wbudowana szybka przeglądarka obrazów obsługująca formaty GIF, PNG, BMP, ICO, WMF, EMF i JPEG 
•	dowolnie dużo kont (tożsamości). 
•	zindywidualizowane folderów kont właściwości 
•	Obsługa wątków wiadomości zgodnie z odniesieniem, tematem, adresem nadawcy lub odbiorcy 
•	Zastosowanie wyrażeń regularnych zgodnych z wyrażeniami używanymi w uniksowym programie grep i w języku Perl. 
•	tablica informacyjna (Mail Ticker) 
•	Wbudowana szybka obsługa (bez dodatkowych bibliotek *.DLL) PGP wykorzystująca pakiet OpenSSL, umożliwiająca szyfrowanie wiadomości i dołączanie podpisów cyfrowych. 
•	odporność na rodzaju "robaki" typu LoveLetter 
•	import wiadomości z wielu innych systemów i programów pocztowych