Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego dla 
Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie

I. _10_ zestawów komputerowych o następującej konfiguracji:

Procesor typu AMD Athlon XP 2500+ Barton BOX, o następujących parametrach:
•	Typ gniazda: Socket A
•	Taktowanie procesora: 1.830 MHz
•	Taktowanie magistrali: 333 MHz
•	Mnożnik: 11x
•	Pamięć cache L2: 512 kb
•	Wersja opakowania: OEM (bez opakowania)
•	Rozszerzenia instrukcji: 3D Now!, SSE, MMX

Płyta Główna typu Abit NF7 nForce2 sound, lan, socket A, o następujących parametrach:
•	Typ gniazda: Socket A
•	Obsługiwane procesory: AMD Athlon XP, Athlon, Duron
•	Chipset: NVIDIA nForce2 SPP + MCP2
•	Częstotliwość FSB: 333, 266, 200 MHz
•	Rodzaj pamięci: DDR PC3200 (DDR400), PC2700 (DDR333), PC2100 (DDR266), PC1600 (DDR200)
•	Maksymalna ilość pamięci: 3 GB
•	Układ graficzny: brak
•	Układ dźwiękowy: Realtek ALC650, tryb 6-kanałowy, z obsługą Dolby Digital 5.1
•	Złącze AGP: tryby 8x, 4x
•	Złącza: 1x AGP, 5x PCI, 2x PS/2, 1x LPT, 2x COM, 1x IrDA
•	Porty USB: 4x USB 2.0 (w tym 2x na dołączonym śledziu, dodatkowo 2x na płycie)
•	Ilość kanałów IDE: 2x Ultra ATA 133, 100, 66, 33
•	Układ sieciowy LAN: Realtek RTL8201L 10/100 Mb 

Dysk Twardy typu Caviar WD800JD SA 7200, 80GB, o następujących parametrach:
•	Interfejs: IDE Ultra ATA/100
•	Pojemość: 80 GB
•	Prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

Pamięć RAM typu DDR 256MB PC2700 (PC333) Kingston, o następujących parametrach:
•	Standard: DDR SDRAM PC2700
•	Ilość pinów: 184
•	Czas dostępu: 7,5ns
•	Registered: nie
•	CL: 2.5
•	Gwarancja: dożywotnia

Karta Graficzna typu Radeon 9200 SE Asus 9200SE/T 64MB DDR, o następujących parametrach:
•	Zainstalowana pamięć wideo: 64 MB DDR
•	Typ złącza magistrali: AGP
•	Obsługa Microsoft® DirectX 8.1 i OpenGL
•	Obsługa AGP 8X

Napęd CD-RW typu CD RECORDER 52/32/52 LG OEM, o następujących parametrach:
•	Interfejs: IDE UDMA-2
•	Szybkość zapisu CD-RW: 32x
•	Szybkość odczytu CD-ROM: 52x
•	Czas dostępu dla CD: 90 ms
•	Bufor: 2048 kb
•	Metoda zapisu: CAV, DAO-RAW, Disk-At-Once(DAO), Track-At-Once (TAO), Session-At-Once (SAO)
•	Odczytywane formaty: CD-DA, CD-ROM Mode-1, CD-ROM XA Mode-2 (Form-1 i 2), Multi-session PhotoCD, CD-R, CD-RW, CD-I, Video-CD, CD Extra/CD-Plus, CD-TEXT

Stacja Dyskietek typu 1.44Mb

Obudowa typu Tracer TRO-363 Gemini srebrno-grafitowa, o następujących parametrach:
•	Standard: ATX
•	Miejsca na napędy 5.25'': 4 szt.
•	Miejsca na napędy 3.5'': 2 szt.
•	Miejsca na ukryte napędy 3.5'': 5 szt.
•	Zasilacz: min 350 W (Pentium 4)
•	Dodatkowe informacje: duplikator portu USB na froncie obudowy

Mysz optyczna typu A4-Tech NO-315 scroll optical PS/2, o następujących parametrach:
•	Optyczna
•	Przyciski: 3 szt. (w tym jeden w rolce)
•	Rolka przewijania: 1 szt.

Klawiatura typu Logitech Internet OEM, o następujących parametrach:
•	Interfejs: PS/2 lub usb
•	Komunikacja z komputerem: przewód
•	Ergonomiczny kształt: wbudowana podkładka pod nadgarstki
•	Brak dodatkowych klawiszy pod klawiszami ”DELETE”, ”END”, ”PAGE DOWN”

Oprogramowanie typu Microsoft Windows XP Pro OEM, o następujących parametrach:
•	Bezprzewodowa obsługa pracy w sieci
•	Przechowywanie danych użytkownika przy dostępie przez LAN 
•	Przechowywanie danych użytkownika przy dostępie przez RAS 
•	Profil grupowy 
•	Profil lokalny 
•	Współpraca z pakietem wielojęzycznym 
•	Dopuszcza SysPrep 
•	Dopuszcza RIS 
•	Automatyczne odtwarzanie systemu 
•	Zdalny pulpit zgodny z Windows 2003 Serwer
•	Współpraca z Kerberos 
•	Szyfrujący system plikowy 
•	Kontrola dostępu do poszczególnych plików

II. _11_ Monitorów 17" typu LG Flatron F700P

o następujących parametrach:
•	Kineskop FLAT (Płaski) 
•	Typ 17" (16") FLATRON 
•	Plamka 0,24 mm (prostokątna) 
•	Powłoka antyrefleksyjna, antystatyczna
•	Obszar aktywny min 320 x 240 mm 
•	Częstotliwość piksli 203 MHz 
•	Wejście synchronizacji 
•	Częstotliwość pozioma min 30 – 93 KHz 
•	Częstotliwość pionowa min 50 - 155 Hz 
•	Rodzaj wejścia separowane TTL, dodatnie/ujemne 
•	Wejście sygnałowe 15-stykowe złącze D-Sub 
•	Wejście wideo 
•	Rodzaj wejścia separowane, analogowe RGB, 0.7Vp-p/75 ohms, dodatnie 
•	Rozdzielczość (maks.) 1600 x 1200 / 75Hz 
•	Tryby 640 x 480 85 Hz 800 x 600 85 Hz 1024 x 768 85 Hz 1280 x 1024 85 Hz 
•	Jaskrawość, kontrast, regulacja kolorów, pozycja (w pionie i w poziomie), rozmiar (wysokość i szerokość), boczne zniekształcenia, 
•	Trapezoidalność, balans bocznych zniekształceń, 
•	Nachylenie obrazu, mora pionowa, recall, wybór języka, Funkcje OSD 
•	Magistrala USB 
•	Porty USB : 1 port wejściowy 4 porty wyjściowe 

III. _4_ Drukarki sieciowe typu Brother HL-5070N

o następujących parametrach:
•	szybkość drukowania: > 14 stron na minutę 
•	Czas pierwszego wydruku: poniżej 15 sekund 
•	Rozdzielczośc: 2400 x 600 dpi (technologia HQ1200) 
•	600 x 600 dpi 
•	300 x 300 dpi 
•	Kontroler 
•	Procesor: min 120MHz 
•	Pamięć: 16 MB - max 144 MB 
•	Interfejs: Ethernet 10/100BaseTX, szybkie łącze USB 2.0, łącze równoległe IEEE 1284t 
•	Protokoły sieciowe: TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX, 
•	Narzędzie do zarządzania: (do 20 000 stron na miesiąc), a także opcjonalną kasetę dolną 
•	oprogramowanie do zarządzania w sieci LAN/WAN 
•	Zarządzanie urządzeniem za pośrednictwem sieci Web 
•	BR-Script 3: 66 czcionek skalowalnych 
•	Oprogramowanie 
•	Windows: Sterownik GDI dla Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP 
•	Programy narzędziowe: pomoc interaktywna 
•	Panel sterowania 
3 kolorowe diody LED sygnalizujące stan 
•	Przyciski GO i CANCEL JOB 
•	Diody LED tonera, bębna i papieru 
•	Zarządzanie papierem 
•	Pojemność kasety: > 200 arkuszy 
•	Pojemność wyjściowa dla papieru: 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu 
•	Ręczny druk dwustronny 
•	Parametry techniczne nośników 
•	Rodzaje nośników Kaseta - papier zwykły, papier Bond, folie 
•	Podajnik ręczny - papier zwykły, papier Bond, folie, naklejki, koperty 
•	Gramatura nośników: kaseta - 60-105 g/m2 
•	podajnik ręczny - 60-161 g/m2 
•	Wymiary nośników: kaseta - A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), A6, Executive, Legal 
•	podajnik ręczny - Niestandardowe: 69,8-220 mm x 116-406,4 mm 
•	Materiały eksploatacyjne 
•	Toner: standardowa wydajność TN-7300 do 3.300 stron A4 przy zadruku 5 % 
•	Bęben: do 20.000 stron A4 przy 5% pokryciu 
•	Pobór mocy: drukowanie / gotowość / uśpienie - max 460/75/5W 
•	Poziom hałasu: drukowanie / gotowość / uśpienie - max 50/30dB 
•	tryb Oszczędności energii i tonera

IV. _1_ Drukarka igłowa typu Panasonic 2130 (24 igłowa, 11.7")

następujących parametrach:
•	Technologia druku: Dot Matrix Impact
•	Ilość igieł: 24
•	Ilość drukowanych kopii: 4 (oryginał + 3 kopie)
•	Szybkość druku: 250 cps
•	Rozdzielczość: 	360 x 360 dpi
•	Żywotność: 4000 godzin
•	Pamięć: 4 kb
•	Poziom hałasu: 47 dB(A)
•	Obsługiwane systemy operacyjne: MS Windows 3.1x/95/98/NT 3.5x/NT 4.0/2000
•	Gwarancja producenta: min. 12 miesięcy
•	Dodatkowe informacje: 	możliwość druku w 7 kolorach 

V. _2_ Klawiatury typu Logitech Internet OEM, 

o następujących parametrach:
•	Interfejs: PS/2 lub usb
•	Komunikacja z komputerem: przewód
•	Ergonomiczny kształt: wbudowana podkładka pod nadgarstki
•	Brak dodatkowych klawiszy pod klawiszami ”DELETE”, ”END”, ”PAGE DOWN”

VI. _13_ Myszy optycznych typu A4-Tech NS-215 scroll PS/2, 

o następujących parametrach:
•	Przyciski: 3 szt. (w tym jeden w rolce)
•	Rolka przewijania: 1 szt.

VII. _6_ Zasilaczy awaryjnych UPS typu APC Back-UPS 350 CS

o następujących parametrach:
•	PortRS-232, USB 
•	Dodatkowe gniazda z ochroną przeciwprzepięciową 
•	Ochrona modemu 
•	Komunikacja i zarządzanie: 
•	Port interfejsu: DB-9 RS-232, USB 
•	Panel sterowania: Diody LED wskazują pracę z sieci/ pracę z baterii/ stan wymiany 
•	baterii/wskaźniki stanu przeciążenia 
•	Alarm dźwiękowy: Alarm podczas pracy na baterii/ znaczny stan wyczerpania baterii/ ciągły 
•	sygnał dźwiękowy w stanie przeciążenia 
•	Wyjście: 
•	Moc wyjściowa: 350 VA 
•	- Moc wyjściowa: 210 Watts 
•	Gniazda wyjściowe: 
•	- (3) IEC 320 C13 
•	- (1) IEC 320 C13 (Surge) 
•	Ochrona przed przepięciami i filtracja: 
•	Znamionowa energia przepięcia (w dżulach): 300 
•	Ochrona linii danych: RJ-11 Modem/Fax/DSL protection 
•	Runtime: Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: > 4 minut 
•	Typ akumulatora: Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe 
•	Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 40 dBA 
•	Potwierdzenia zgodności: C-tick, CE, EN50091-1, EN50091-2, GOST, PCBC, VDE1

VIII. _1_ switch 24p typu hp procurve 2524

o następujących możliwościach:
•	Porty  	24 porty 10/100 TX autosensing , hp Auto MDI/MDI-X, dwa wolne sloty na transceivery
•	Procesor - ARM7TDMI
•	Pojemność RAM/ROM - 26 MB
•	pamięć Flash: 2 MB
•	Opóźnienie - mniej niż 10 nanosekund
•	Przepustowość - 6,6 Mpps (pakiety 64 byte)
•	Prędkość szyny głównej - 9,6 Gbps
•	Tablica adresowa - 4096 pozycji
•	Standardy sieciowe - IEEE 802.3x Flow Control
•	IEEE 802.1D Spanning Tree
•	IEEE 802.3ad Link Aggregation
•	IEEE 802.1X Network Login
•	IEEE 802.1p Priority
•	IEEE 802.1Q VLANs
•	SNMPv1/v2c
•	RFC 1493 Bridge MIB
•	RMON : 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) i 9 (events)
•	Extended RMON
•	RFC 2674 802.1Q Bridge MIB
•	Gwarancja - Wieczysta 

IX. _1_ Pakiet oprogramowania typu Office 2003 SBE

o następujących parametrach:
•	pełna zgodność formatu zapisu plików tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych z formatem Word 2003 i Excel 2003 
•	Integracja z produktami i technologiami Microsoft SharePoint™
•	Obsługa języka XML
•	zarządzanie prawami do informacji (IRM - Information Rights Management)
•	Podpisy cyfrowe całych plików

X. _1_ Pakiet oprogramowania typu FAR v. 1.65 lub wyższa

o następujących parametrach:
•	Dwa panele do operacji na plikach
•	Własne pluginy
•	Praca w trybie „przeciągnij i upuść”
•	Klient FTP
•	Panel tymczasowy

XI. _5_ Pakietów oprogramowania archiwizacyjnego typu RAR 3.30 PL

o następujących parametrach:
•	Tworzenie archiwów w formacie *.rar
•	Rozpakowywanie archiwów w formatach: ARJ, CAB, LZH, ACE, TAR, GZ, UUE, BZ2, JAR i ISO, 
•	tworzenie samorozpakowujących się archiwów

XII. _1_ szafka naścienna typu AGMAR 12U / dzielona

o następujących parametrach:
•	Wysokość 12 U
•	Dzielona
•	Dodatkowo 8 zaślepek
•	Dodatkowo 2 półki
•	Przyciemniane szyby