Specyfikacja techniczna elementów podlegających ZAKUPOWI

1. Płyta Główna ASUS P4S800 (17 sztuk), o następujących parametrach:

•	Typ gniazda: Socket 478 
•	Obsługiwane procesory: Intel Celeron, Pentium 4, Pentium 4 Hyper Threading 
•	Częstotliwość FSB: 800/533/400 MHz 
•	Rodzaj pamięci: DDR 400/333/266/200 
•	Maksymalna ilość pamięci: 3 GB, 
•	Liczba gniazd pamięci: 3 
•	Układ sieciowy: VIA VT6103 10/100Mb 
•	Sloty: AGP x8/x4, 5x PCI 
•	Standardowe gniazda: 2x PS/2, 1x COM, 1x LPT 
•	Porty USB i Firewire: 4x USB 2.0
•	Dodatkowe gniazda: Line out, line in, mic in, SPDIF out, RJ45 Kontroler 
•	IDE: ATA 133, 

2. Karta Graficzna typu nVidia GF4 MX440 64MB (17 sztuk), o następujących parametrach:
•	magistrala AGP 8x, Wielkość pamięci64 MB 
•	256-bit układ graficzny
•	NVIDIA Video Processing Engine (VPE), nView Display Technology
•	wyjście telewizyjne

3. Obudowa typu Tracer TRO-363 Gemini grafitowa (17 sztuk), o następujących parametrach:

•	Standard: ATX
•	Miejsca na napędy 5.25'': 4 szt., Miejsca na napędy 3.5'': 2 szt.
•	Zasilacz: min 350 W (Pentium 4)
•	Dodatkowe informacje: duplikator portu USB na froncie obudowy

4. Oprogramowanie typu Microsoft Windows XP Pro OEM (17 sztuk), o następujących parametrach:

•	Bezprzewodowa obsługa pracy w sieci
•	Przechowywanie danych użytkownika przy dostępie przez LAN 
•	Profil grupowy, 
•	Profil lokalny 
•	Dopuszcza SysPrep 
•	Automatyczne odtwarzanie systemu 
•	Zdalny pulpit zgodny z Windows 2003 Serwer
•	Współpraca z Kerberos, 
•	Szyfrujący system plikowy 
•	Kontrola dostępu do poszczególnych plików