AR 2222/2/2007
     Wołów, 2007-02-16

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dnia 15 lutego 2007r. do Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie wpłynęło zapytanie                  o wyjaśnienie treści specyfikacji, o następującej treści:
1.	Czy urządzenia zabawowe powinny być montowane na kotwach stalowych ocynkowanych czy bez kotw?
2.	Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie krawędziaków o zaoblonych krawędziach jako równoważnych do konstrukcji z drewna toczonego?
3.	Czy drewno zaimpregnowane ciśnieniowo – próżniowo powinno być dodatkowo malowane w kolorach?
4.	Czy elementy do wspinania w ściance wspinaczkowej mogą być wykonane z łańcucha ocynkowanego o drobnych ogniwach, przeznaczonego na place zabaw?

W odpowiedzi na skierowane do Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie zapytania, informuję iż: 

ad.1) Nie jest wymagany montaż urządzeń zabawowych na kotwach.
ad.2) Zamawiający nie dopuszcza zastosowania krawędziaków o zaoblonych krawędziach               w urządzeniach zabawowych. Takie rozwiązanie konstrukcyjne jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w pkt III specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
ad.3) Wielokolorowość urządzeń dotyczy jedynie wybranych elementów, np. ze sklejki, nie odnosi się do całych urządzeń, które powinny być pokryte jedynie impregnatem do drewna.
ad.4) Elementy do wspinania na ściance wspinaczkowej powinny być wykonane z liny.